**Systemy rynnowe Galeco idealne do każdego rodzaju dachu**

**Klucz do długotrwałej ochrony i wysokiej estetyki budynku? To dobrze dobrany system rynnowy! A szeroki wybór systemów rynnowych od Galeco pozwoli Ci z łatwością dopasować odpowiednie odwodnienie do typu dachu, jaki posiada Twój dom.**

Wybierając system rynnowy do budynku, należy kierować się nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim funkcjonalnością oraz przystosowaniem do rodzaju dachu. Jakie rynny będą najlepsze do poszczególnych rodzajów pokryć dachowych? Sprawdź!

**Rynny stalowe do blachodachówki**

Przy tradycyjnych i bardzo popularnych blachówkach falistych idealnie sprawdzą się stalowe systemy rynnowe. Tu wybór jest bardzo zróżnicowany. Na przykład systemy rynnowe Galeco STAL. Wykonane są ze stali, złożonej z czterech warstw ochronnych, które zabezpieczają rynny przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

Z kolei Galeco LUXOCYNK to rynny ocynkowane, oparte na rozwiązaniach systemu stalowego, wyprodukowane z najwyższej jakości stali ocynkowanej, powleczonej przezroczystą, organiczną warstwą zabezpieczającą tworzącą stałą i solidną powłokę chroniącą stal przed korozją.

**Innowacyjny kwadratowy system rynnowy**

Blacha dachowa ze względu na swoją trwałość, niską cenę oraz łatwość w montażu, to obecnie jedno z najczęściej wybieranych pokryć dachowych. Z myślą o wykończeniu dachów pokrytych blachodachówką płaską stworzono system Galeco STAL2, czyli kwadratowy system rynnowy.

Kwadratowy kształt rynny i rury spustowej oraz zastosowanie maskownicy i dekoracyjnej podsufitki pozwalają na uzyskanie nowoczesnej bryły budynku. Przy stalowych panelach dachowych na rąbek stojący najlepiej prezentować będą się systemy z maskownicami: STAL2 lub BEZOKAPOWY.

**Rynny PVC – odporne na warunki atmosferyczne**

W budynkach z dachami ceramicznymi lub pokrytymi gontem bitumicznym idealnie sprawdzi się system rynnowy Galeco PVC i PVC2. Rynny PVC to system rynien półokrągłych, w których zastosowano innowacyjną technologię wykonania – koekstruzji, zapewniającą zwiększone parametry wytrzymałościowe. Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV. Dzięki jasnemu wnętrzu elementów długich rynny dużo wolniej się nagrzewają, zapewniając tym samym trwałość́ koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Galeco PVC2 to kwadratowa rynna PCV, która idealnie wpasowuje się w najnowsze trendy w budownictwie oraz w estetyczne potrzeby inwestorów. Ten rodzaj orynnowania pasować będzie do nowoczesnych dachówek płaskich, które zyskują na popularności.

**Nowatorskie rozwiązania do nowoczesnych budynków**

Nowoczesna architektura stawia coraz więcej wyzwań nie tylko przed architektami i projektantami budynków, ale także przed producentami materiałów budowlanych i wykończeniowych. Powstające obecnie budynki nierzadko stają się dziełami architektury, które wymagają specjalnego wykończenia, ale muszą pozostać funkcjonalne i spełniać określone normy np. w związku z odprowadzaniem wody z połaci dachowej.

System Galeco BEZOKAPOWYjestto innowacyjne rozwiązanie, stworzone dla nowoczesnych budynków bez okapu. Prostokątny kształt rynny pozwala na jej zabudowę w elewacji. System umożliwia łatwe zapięcie maskownicy, która zasłania rynny dając tym samym wrażenie gładkości okapu. Przy prawidłowo zamontowanym systemie nie ma ryzyka jego przeciekania. Natomiast w zakresie odwodnienia dachów płaskich Galeco oferuje gotowe sety łączące wpust dachowy, rurę oraz przejście przez attykę.

Całkowitą nowością na rynku, która zmienia sposób myślenia o nowoczesnej architekturze jest system Galeco DACHRYNNA. To jedyne systemowe połączenie pokrycia dachowego i elewacyjnego z systemem rynnowym ukrytym w połaci dachu i warstwie ocieplenia budynku.

Szeroki wybór systemów rynnowych, który można znaleźć w firmie Galeco zróżnicowany ze względu na materiał, kształt i kolorystykę sprawia, że każdy, kto stoi przed wyborem systemu orynnowania do budynku lub domu jednorodzinnego znajdzie rynny idealnie dobrane do dachu i bryły budynku.